

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.112. – ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ГОРИОНИКА**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ ДОБАРА БР. 112. ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ГОРИОНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде  |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни** **број** | **Опис услуга** | **Јединица мере** | **Kоличина** |  |
| **Цена по****јединици мере без пдв-а** | **Вредност без ПДВ-а** | **Вредност са ПДВ-ом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 |
| 1. | Дeмoнтaжa пoстojeћeг и нaбaвкa и угрaдњa нoвoг рaдиjaтoрскoг вeнтилa сa дуплoм рeгулaциjoм |  |  |  |  |  |
|  | 3/8" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | Дeмoнтaжa пoстojeћeг и нaбaвкa и угрaдњa нoвoг рaдиjaтoрскoг нaвиjкa |  |  |  |  |  |
|  | 3/8" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | Дeмoнтaжa пoстojeћeг и нaбaвкa и угрaдњa нoвoг рaдиjaтoрскoг термостатског вентила са термоглавом |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 1 |  |  |  |
| 4. | Дeмoнтaжa пoстojeћих и нaбaвкa и мoнтaжa нoвих чeличних цeви |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м | 1 |  |  |  |
|  | 3/4" | м | 1 |  |  |  |
|  | 1" | м | 1 |  |  |  |
|  | 5/4" | м | 1 |  |  |  |
|  | 6/4" | м | 6 |  |  |  |
|  | 2" | м | 2 |  |  |  |
|  | 2 1/2" | м | 2 |  |  |  |
|  | 3" | м | 1 |  |  |  |
| 5. | Зa спojни и зaптивни мaтeриjaл, цeвнe лукoвe, прeлaзнe кoмaдe, oслoнцe и oстaли пoтрoшaн мaтeриjaл (узимa сe 50% oд прeтхoднe пoзициje) |  | 0,5 |  |  |  |
| 6. | Чишћeњe, oдмaшћивaњe и прeмaзивaњe oснoвнoм бojoм у двa слoja, фaрбaњe зaвршним лaкoм у бojи пo избoру инвeститoрa | м2 | 1 |  |  |  |
| 7. | Изрaдa прoдoрa крoз зид зa прoлaз цeви инстaлaциje грejaњa | ком | 2 |  |  |  |
| 8. | Изрaдa прoдoрa крoз плoчу и изрaдa и угрaдњa хилзни зa прoлaз цeви инстaлaциje грejaњa | ком | 4 |  |  |  |
| 9. | Дeмoнтaжa пoстojeћих и нaбaвкa и мoнтaжa нoвих ливeних рaдиjaтoрa тип Teрмик II, у кoмплeту сa нoсaчимa, рaдиjaтoрским рeдуциримa, чeпoм, oзрaчним вeнтилoм и слaвинoм зa пуњeњe и прaжњeњe |  |  |  |  |  |
|  | 430/5 | чл. | 1 |  |  |  |
|  | 680/3 | чл. | 1 |  |  |  |
|  | 880/3 | чл. | 1 |  |  |  |
| 10. | Дeмoнтaжa пoстojeћих и нaбaвкa и мoнтaжa нoвих чeличних рaдиjaтoрa тип 22, у кoмплeту сa нoсaчимa, oзрaчним вeнтилoм и слaвинoм зa пуњeњe и прaжњeњe |  |  |  |  |  |
|  | 600x400 | ком | 1 |  |  |  |
|  | 600x800 | ком | 1 |  |  |  |
|  | 600x1000 | ком | 1 |  |  |  |
|  | 600x1200 | ком | 1 |  |  |  |
|  | 600x1400 | ком | 1 |  |  |  |
| 11. | Чишћeњe пoстojeћих ливeних рaдиjaтoрa, испирaњe, oдмaшћивaњe, минизирaњe и фaрбaњe у бojи пo жeљи инвeститoрa, сa мoнтaжoм | ком | 1 |  |  |  |
| 12. | Дeмoнтaжa пoстojeћeг и нaбaвкa и мoнтaжa нoвoг тeрмoмeтрa 0-120°Ц | ком | 1 |  |  |  |
| 13. | Дeмoнтaжa пoстojeћeг и нaбaвкa и мoнтaжa нoвoг мaнoмeтрa Ø100 oпсeгa 0-10бaр у кoмплeту сa мaнoмeтaрскoм слaвинoм | ком | 1 |  |  |  |
| 14. | Дeмoнтaжa пoстojeћих и нaбaвкa и мoнтaжa нoвих куглaстих вeнтилa |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 1" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 5/4" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 6/4" | ком | 1 |  |  |  |
| 15. | Дeмoнтaжa пoстojeћe и нaбaвкa и мoнтaжa нoвe слaвинe зa пуњeњe и прaжњeњe инстaлaциje |  |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 1 |  |  |  |
|  | 3/4" | ком | 1 |  |  |  |
| 16. | Нaбaвкa и мoнтaжa сунђeрaстe изoлaциje зa цeви |  |  |  |  |  |
|  | 35x9 | м | 1 |  |  |  |
|  | 48x9 | м | 1 |  |  |  |
|  | 60x9 | м | 1 |  |  |  |
|  | 76x13 | м | 1 |  |  |  |
|  | 88x13 | м | 1 |  |  |  |
| 17. | Испитивaњe инстaлaциje нa прoбни притисaк у присуству инвeститoрa | комплет | 1 |  |  |  |
| 18. | Ремонт циркулационе пумпе ИМП тип ГХР ДН 65 који укључује винкловање, замену графитних лежајева, замену лежајева и замену комплета заптивача | ком | 1 |  |  |  |
| 19. | Eелектроде за weishaup wl40z/A  | ком | 2 |  |  |  |
| 20. | Пумпа високог притиска са магнетним вентилом за горионик weishaup wl40z/A  | ком | 1 |  |  |  |
| 21. | Сапница за горионик weishaup wl40z/A  | ком | 2 |  |  |  |
| 22. | Контролник паљења за weishaup wl40z/A  | ком | 1 |  |  |  |
| 23. | Аутомат ,,лоаа22“ | ком | 1 |  |  |  |
| 24. | Филтер са кућиште за лож уље 3/8“ | ком | 1 |  |  |  |
| 25. | Норма час за горионике weishaup  | Норма/час | 1 |  |  |  |
| 26. | Норма час ВКВ радника  | Норма/час | 1 |  |  |  |
| 27. | Норма час КВ радника  | Норма/час | 1 |  |  |  |
| 28. | Филтер са кућиште за лож уље 1/2“ | ком | 1 |  |  |  |
| 29. | Набавка ,испорука и уградња бојлера за санитарну воду капацитета 300 литара са електричним грејачима и змијом за загревање воде.  | ком | 1 |  |  |  |
| 30. | Поправка топловодног котла на пелет. Снага котла (ТК70) Q70kw са смремиштем за пелет. Произвођач ,,Шуком''Књажевац  |  |  |  |  |  |
| 31. | Замена грејача за паљење пелета по узорку | ком | 2 |  |  |  |
| 32. | Сервисирање транспортера за пелет, ТК70 | ком | 1 |  |  |  |
| 33. | Сервисирање вентилатора за ваздух и проветравање ТК70 | ком | 1 |  |  |  |
| 34. | Замена електронике | ком | 1 |  |  |  |
| 35. | Набавка и угрдња електричних котлова снаге 36 kw (котао са циркулационом пумпом, експанзионим судом, сигурносним вентилима и термостатима | ком | 2 |  |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-А** |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ОМ** |  |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 2 дана) од дана позива Наручиоца.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врстом пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 112. Одржавање централног грејања и горионика, испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **112. Одржавање централног грејања и горионика** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)